require '_h2ph_pre.ph';

unless(defined(&CUDA_WARM_START)) {
    sub CUDA_WARM_START () {	0;}
}
unless(defined(&CUDA_AUTOPOLL)) {
    sub CUDA_AUTOPOLL () {	1;}
}
unless(defined(&CUDA_GET_6805_ADDR)) {
    sub CUDA_GET_6805_ADDR () {	2;}
}
unless(defined(&CUDA_GET_TIME)) {
    sub CUDA_GET_TIME () {	3;}
}
unless(defined(&CUDA_GET_PRAM)) {
    sub CUDA_GET_PRAM () {	7;}
}
unless(defined(&CUDA_SET_6805_ADDR)) {
    sub CUDA_SET_6805_ADDR () {	8;}
}
unless(defined(&CUDA_SET_TIME)) {
    sub CUDA_SET_TIME () {	9;}
}
unless(defined(&CUDA_POWERDOWN)) {
    sub CUDA_POWERDOWN () {	0xa;}
}
unless(defined(&CUDA_POWERUP_TIME)) {
    sub CUDA_POWERUP_TIME () {	0xb;}
}
unless(defined(&CUDA_SET_PRAM)) {
    sub CUDA_SET_PRAM () {	0xc;}
}
unless(defined(&CUDA_MS_RESET)) {
    sub CUDA_MS_RESET () {	0xd;}
}
unless(defined(&CUDA_SEND_DFAC)) {
    sub CUDA_SEND_DFAC () {	0xe;}
}
unless(defined(&CUDA_RESET_SYSTEM)) {
    sub CUDA_RESET_SYSTEM () {	0x11;}
}
unless(defined(&CUDA_SET_IPL)) {
    sub CUDA_SET_IPL () {	0x12;}
}
unless(defined(&CUDA_SET_AUTO_RATE)) {
    sub CUDA_SET_AUTO_RATE () {	0x14;}
}
unless(defined(&CUDA_GET_AUTO_RATE)) {
    sub CUDA_GET_AUTO_RATE () {	0x16;}
}
unless(defined(&CUDA_SET_DEVICE_LIST)) {
    sub CUDA_SET_DEVICE_LIST () {	0x19;}
}
unless(defined(&CUDA_GET_DEVICE_LIST)) {
    sub CUDA_GET_DEVICE_LIST () {	0x1a;}
}
unless(defined(&CUDA_GET_SET_IIC)) {
    sub CUDA_GET_SET_IIC () {	0x22;}
}
1;
