NOMBRE_PROCESO=Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP
MODULE_NAME_MENU=TME1004
FICHERO=aw_proesctcp
CODIGO=ACWBPCGA.005
AUTOR=Juan%20Ram%F3n%20Gallo
FECHA=5%2F2%2F2002
VERSION=12.0
SAVE=Guardar
DESCRIPCION=Este%20proceso%20es%20el%20responsable%20de%20recibir%20las%20peticiones%20de%20conexi%F3n%20que%20la%20aplicaci%F3n%20recibe%20por%20TCP%2FIP%20por%20un%20puerto%20dado%2C%20de%20aceptar%20o%20rechazar%20la%20llamada%20y%20de%20arrancar%20un%20proceso%20respondedor%20que%20atienda%20a%20maneje%20la%20conexi%F3n.%0D%0A%0D%0APara%20arrancar%20un%20proceso%20de%20este%20tipo%2C%20la%20configuraci%F3n%20de%20las%20tablas%20aw_arranque%20y%20aw_procesos%20debe%20ser%20tal%20que%20aw_modarrsis%20arranque%20este%20proceso%20con%20los%20siguientes%20argumentos%3A%0D%0A%0D%0Aaw_proesctcp%20TCP%20000%20MAS%20000%20%3Cnombre_maquina%3E%20%3Cpuerto%3E%5B%40%3Cip%3E%5D%20%3Crespondendo%3E%20%5B%3Ctipo%3E%5D%2C%0D%0A%0D%0Adonde%3A%0D%0A%3Cnombre_maquina%3E%20es%20el%20nombre%20del%20servidor%20donde%20el%20proceso%20se%20est%E1%20ejecutando.%0D%0A%3Cip%3E%20direcci%F3n%20IP%20de%20la%20m%E1quina%20donde%20corre%20el%20listener.%0D%0A%3Cpuerto%3E%20es%20el%20puerto%20TCP%20sobre%20el%20cual%20el%20proceso%20va%20a%20escuchar.%0D%0A%3Crespondedor%3E%20es%20el%20identificador%20del%20proceso%20que%20va%20a%20arrancar%20para%20atender%20la%20conexi%F3n.%20Dicho%20proceso%20debe%20existir%20en%20la%20zona%20de%20memoria%20compartida%20PRO000.%0D%0Ay%20opcionalmente%2C%20%3Ctipo%3E%20que%20es%20el%20tipo%20de%20sistema%20de%20los%20que%20se%20admiten%20conexiones.%20En%20el%20caso%20en%20el%20que%20se%20especifique%20un%20tipo%20de%20sistema%2C%20%FAnicamente%20se%20admitir%E1n%20conexiones%20de%20aquellas%20direcciones%20IP%20de%20aquellos%20sistemas%20definidos%20en%20aw_maquinas%20con%20dicho%20tipo.%20%28NOTA.-%20aw_proesctcp%20accede%20a%20los%20datos%20de%20aw_maquinas%20y%20aw_dirsip%20a%20trav%E9s%20del%20interfaz%20con%20la%20zona%20de%20memoria%20compartida%20DIR000.%0D%0A%0D%0AVarios%20procesos%20aw_proesctcp%20deber%E1n%20estar%20arrancados%20para%20atender%20los%20distintos%20interfaces%20que%20la%20aplicaci%F3n%20requiere%2C%20en%20particular%20deber%E1n%20existir%20entradas%20para%3A%0D%0A%0D%0AInterfaz%20con%20el%20resto%20de%20m%E1quinas%20del%20Servicios%20de%20Valor%20A%F1adido%3A%0D%0A%0D%0Aaw_proesctcp%20ERM%20000%20MAS%20000%20%3Cnombre_maquina%3E%201542%5B%40%3Cdir_ip%3E%5D%20RRM%0D%0A%0D%0AInterfaz%20con%20el%20Centro%20de%20Mensajes%20Cortos%20%28Confirmaciones%20de%20entrega%20de%20mensajes%29%3A%0D%0A%0D%0Aaw_proesctcp%20PEC%20000%20MAS%20000%20%3Cnombre_maquina%3E%204001%5B%40%3Cdir_ip%3E%5D%20GCC%0D%0A%0D%0AInterfaz%20con%20el%20Interfaz%20de%20Usuarios%20e%20Informes%20%0D%0A%0D%0Aaw_proesctcp%20PEI%20000%20MAS%20000%20%3Cnombre_maquina%3E%204003%5B%40%3Cdir_ip%3E%5D%20RIU%0D%0A%0D%0A%20%28Notese%20que%20el%20n%FAmero%20de%20puerto%20TCP%20es%20meramente%20ilustrativo%2C%20y%20podr%EDa%20cambiar%20en%20la%20versi%F3n%20de%20explotaci%F3n.%20Adicionalmente%20se%20podr%EDa%20a%F1adir%20el%20tipo%20%91SRV%92%20para%20asegurar%20que%20los%20procesos%20de%20escucha%20%FAnicamente%20aceptan%20llamadas%20de%20los%20procesos%20de%20dicho%20tipo%20definidos%20en%20la%20aplicaci%F3n%29%0D%0A%0D%0ATras%20la%20iniciaci%F3n%20y%20notificaci%F3n%20de%20arranque%20a%20aw_modarrsis%2C%20aw_proesctcp%20queda%20a%20la%20espera%20de%20recibir%20una%20solicitud%20de%20conexi%F3n%20por%20el%20puerto%20dado.%20Una%20vez%20recibida%20la%20aceptar%E1%20%28salvo%20que%20el%20argumento%20opcional%20tipo%20se%20haya%20definido%2C%20en%20cuyo%20caso%20se%20verificar%E1%20a%20trav%E9s%20de%20los%20interfaces%20de%20memoria%20compartida%20que%20la%20direcci%F3n%20IP%20del%20sistema%20que%20realiza%20la%20llamada%20est%E1%20definido%20en%20la%20tabla%20aw_dirsip%20para%20un%20sistema%20de%20dicho%20tipo%20definido%20en%20aw_maquinas%2C%20rechazando%20la%20llamada%20en%20caso%20de%20que%20dicha%20comprobaci%F3n%20no%20se%20cumpla%29.%0D%0A%0D%0AUna%20vez%20aceptada%20la%20llamada%2C%20arrancar%E1%20el%20proceso%20asociado%20al%20identificador%20del%20respondedor%20deseado%20%28cuyo%20nombre%20obtendr%E1%20mediante%20el%20uso%20del%20interfaz%20con%20la%20zona%20de%20memoria%20compartida%20PRO000%29%20pas%E1ndole%20el%20descriptor%20de%20la%20conexi%F3n%20para%20que%20%E9ste%20la%20gestione.%0D%0A%0D%0ATras%20la%20recepci%F3n%20de%20la%20se%F1al%20de%20finalizaci%F3n%20desde%20aw_modarrsis%2C%20poaw_proesctcp%20se%F1alar%E1n%20a%20sus%20procesos%20hijos%20la%20parada%20y%20una%20vez%20estos%20terminen%20enviar%E1n%20el%20mensaje%20de%20finalizaci%F3n%20a%20aw_modarrsis%20y%20finalizar%E1n.%0D%0A
EN_ARCHIVO=
EN_UBICACION=
EN_PROCEDENCIA=
EN_CONTENIDO=
SAL_ARCHIVO=
SAL_UBICACION=
SAL_CONTENIDO=Si%20no%20est%E1%20exportada%20en%20el%20entorno%20de%20la%20aplicaci%F3n%20la%20variable%20AW_LIBS_LOCAL_NO_TRACE%20todos%20los%20procesos%20de%20la%20aplicaci%F3n%20generan%20ficheros%20de%20trazas%2C%20en%20los%20cuales%20se%20refleja%20el%20funcionamiento%20del%20proceso.%20Dichos%20ficheros%20son%20de%20utilidad%20%FAnicamente%20si%20se%20detecta%20un%20mal%20funcionamiento%20del%20proceso%2C%20en%20cualquier%20otro%20caso%20pueden%20obviarse.
FICHEROS=%3CIntroduzca%20aqu%ED%20el%20nombre%2C%20localizaci%F3n%20y%20tama%F1o%20m%E1ximo%20previsto%20del%20fichero%20de%20log%3E
MENSAJES_CODIGO_1=0500
MENSAJES_DESC_1=Arranc%F3%20el%20Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP%20por%20el%20puerto%20TCP%3A%20%3Cpuerto%3E.Donde%20%3Cpuerto%3E%20es%20el%20puerto%20TCP
MENSAJES_ACCION_1=Informativo.%20Sin%20acci%F3n%20a%20tomar
MENSAJES_CODIGO_2=0501
MENSAJES_DESC_2=Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP%20recibe%20solicitud%20de%20parada.
MENSAJES_ACCION_2=Informativo.%20Sin%20acci%F3n%20a%20tomar
MENSAJES_CODIGO_3=0502
MENSAJES_DESC_3=Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP%20finaliza%20con%20fallo.
MENSAJES_ACCION_3=Comprobar%20el%20motivo%20de%20la%20parada%20del%20proceso.%20Sin%20acci%F3n%20a%20tomar%2C%20pues%20el%20proceso%20MAS%20rearrancar%E1%20un%20nuevo%20proceso.
MENSAJES_CODIGO_4=0503
MENSAJES_DESC_4=Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP%20finaliza%20con%20%E9xito
MENSAJES_ACCION_4=Informativo.%20Sin%20acci%F3n%20a%20tomar
MENSAJES_CODIGO_5=0504
MENSAJES_DESC_5=Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP%20-%20Conexi%F3n%20aceptada%20desde%20direcci%F3n%20IP%3A%20%3Cdirecci%F3n%3E.Donde%20%3Cdirecci%F3n%3E%20es%20una%20direcci%F3n%20IP.
MENSAJES_ACCION_5=Informativo.%20Sin%20acci%F3n%20a%20tomar
MENSAJES_CODIGO_6=0505
MENSAJES_DESC_6=Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP%20-%20Conexi%F3n%20rechazada%20desde%20direcci%F3n%20IP%3A%20%3Cdirecci%F3n%3E.Donde%20%3Cdirecci%F3n%3E%20es%20una%20direcci%F3n%20IP.
MENSAJES_ACCION_6=Verificar%20la%20direcci%EDn%20IP%20llamante.%20Revisar%20la%20configuraci%F3n%20de%20aw_dirsip%20si%20debe%20aceptarse%20la%20conexi%F3n%20desde%20esa%20direcci%F3n.%20Notificar%20el%20hecho%20al%20Soporte%20T%E9cnico%20de%20Comunicaciones%20si%20dicha%20direcci%F3n%20IP%20no%20debe%20conectarse%20a%20la%20aplicaci%F3n.
MENSAJES_CODIGO_7=0506
MENSAJES_DESC_7=Proceso%20de%20Escucha%20TCP%2FIP%20-%20Fallo%20aceptando%20la%20conexi%F3n%20desde%20la%20direcci%F3n%20IP%3A%20%3Cdirecci%F3n%3E.Donde%20%3Cdirecci%F3n%3E%2C%20es%20una%20direcci%F3n%20IP.
MENSAJES_ACCION_7=Notificar%20la%20incidencia%20a%20los%20responsables%20de%20las%20al%20Soporte%20T%E9cnico%20de%20Comunicaciones%20%28TCP%2FIP%29.
SEGMENTOS=Ninguno.
COMMIT=Nulo
ESPACIOS=Ninguno.
TABLAS_PROC_NOMBRE_1=
TABLAS_PROC_BBDD_1=
TABLAS_PROC_ORDERBY_1=
TABLAS_PROC_GROUPBY_1=
TABLAS_PROC_DISTINCT_1=
TABLAS_PROC_UNION_1=
TABLAS_PROC_FILAS_1=
CLAVES_PROC_1=
SECUENCIAS_PROC_1=
VISTAS_PROC_1=
ANCHOR=
FORMULARIO=YES
TIPO=online
=
